2 Минимальная настройка FastDPI для L2-connected BRAS

Активация режима BRAS

Активация функций BRAS производится следующими обязательными настройками конфигурационного файла fastdpi.conf.

Активация хранилища свойств пользователей

Для корректной работы BRAS должна быть активирована внутренняя база данных свойств пользователей UDR (user data repository): в fastdpi.conf должны быть строка:

udr=1

Включение общей функциональности BRAS

bras_enable=1

Активация свойств DNA интерфейса в сторону WAN

bras_arp_ip – задает IPv4-адрес BRAS’а. Этот IP-адрес должен быть уникальным, никакому пользователю он не должен быть сопоставлен. Пример:

bras_arp_ip=192.168.1.255

bras_arp_mac – MAC-адрес BRAS’а, формат XX:XX:XX:XX:XX:XX. Этот MAC-адрес должен быть уникальным во всей локальной сети; это может быть искусственный MAC-адрес, не связанный с реальными сетевыми картами. Для исключения возможности случайного совпадения с MAC-адресами Абонентов мы рекомендуем выбрать реальный MAC-адрес одной из DNA-карт. Пример:

bras_arp_mac=a0:00:b1:01:4e:cc

Активация авторизации

Активация авторизации и указание списка fastpcrf-серверов в конфигурационном fastdpi.conf файле:

enable_auth=1
auth_servers=127.0.0.1%lo:29002;192.168.10.5%eth1:29002

Формат записи еденичного сервера: ip%dev:port, где ip - IP-адрес сервера, dev - локальное устройство, с которого устанавливать соединение, port - tcp порт. FastDPI устанавливает соединение с первым доступным сервером FastPCRF из списка.

Полный пример минимальной настройки

udr=1
auth_servers=127.0.0.1%lo:29002
bras_enable=1
bras_arp_ip=192.168.1.255
bras_arp_mac=a0:00:b1:01:4e:cc