6 Варианты обработки DHCP

СКАТ L2-Connected BRAS принимает запросы DHCP от Абонентов и/или промежуточных коммутаторов L2 с DHCP Option 82 и выступать либо в роли DHCP Relay Agent, либо в роли DHCP Radius Proxy.

Это два взаимоисключающих режима, которые задаются конфигурационным параметром bras_dhcp_mode файла fastdpi.conf.

DHCP Radius Proxy

Вариант работы DHCP Radius Proxy предполагает наличии у Оператора развернутых Radius серверов, в составе решения биллинга.

Режим DHCP Radius Proxy является рекомендованным вариантом работы СКАТ BRAS.

Режим DHCP Radius Proxy включается заданием в fastdpi.conf параметра bras_dhcp_mode в значение 2:

bras_dhcp_mode=2

Подробно с режимом DHCP Radius Proxy можно ознакомится в соответствующем разделе.

Описание VSA-атрибутов для DHCP опций для режима DHCP Radius Proxy можно ознакомится в справочнике.

DHCP Relay Agent

Вариант работы DHCP Relay Agent предполагает наличии у Оператора развернутых DHCP серверов, которые обслуживают DHCP запросы Абонентов. СКАТ в этом режиме может добавлять свои поля Option 82.

Использование режима DHCP Relay Agent рекомендуется только в том случае, если у Оператора нет развернутых Radius серверов в составе биллинговых решений.

Режим включается DHCP Relay Agent заданием в fastdpi.conf параметра bras_dhcp_mode в значение 1:

bras_dhcp_mode=1