4 Сессии Абонентов в L2-Connected BRAS

Старт сессии

Стартом сессии считается ответ DHCPACK в сторону Абонента, в ответ на его запрос DHCPREQUEST/DHCPINFORM. BRAS извлекает и запоминает у себя в UDR следующую информацию:

MAC-адрес пользователя

IP-адрес пользователя

Идентификаторы VLAN/QinQ пользователя

В дальнейшем эта информация используется для "аутентификации" любого фрейма от Абонента, а также при терминации/оригинации трафика.

Завершение сессии

Завершением сессии Абонента считается прием DHCP-запросов DHCPRELEASE или DHCPDECLINE. Если сессия Абонента завершена, трафик этого Абонента перестает обслуживаться и спускается в корзину.

Состояние сессии

Сессия Абонента может быть в одном из трех состояний:

Активна – получен положительный ответ DHCPACK на запрос IP-адреса DHCPREQUEST

Закрыта – получен запрос DHCPRELEASE/DHCPDECLINE освобождения IP-адреса

Неизвестна – через FastDPI не прошел запрос лизинга IP-адреса. Сессии находятся в этом состоянии при рестарте FastDPI.

Поведение BRAS после перезагрузки

При старте fastDPI статус сессии пользователя находится в неизвестном состоянии, до тех пор, пока нет DHCP-запросов от Абонента. Тем не менее, Абонент уже может иметь выданный ранее IP-адрес.

При старте fastDPI статус сессии пользователя находится в неизвестном состоянии, до тех пор, пока нет DHCP-запросов от Абонента. Тем не менее, Абонент уже может иметь выданный ранее IP-адрес.
Это может привести к проблемам в случае смены топологии сети, одновременно с перезагрузкой СКАТ, если в результате каких-то работ Оператора у Абонента поменялись идентификаторы VLAN/QinQ.Эти проблемы могут быть исправлены ручной корректировкой UDR с помощью утилиты fdpi_ctrl.