5 Взаимодействие FastPCRF с radius-сервером для L3-connected BRAS

Пример Access-Request запроса к radius-серверу

User-Name = "94.158.56.38"
User-Password = "VasExperts.FastDPI"
Framed-IP-Address = 94.158.56.38
Acct-Session-Id = "001122334455667788"
NAS-Port-Type = 5 (Virtual)
NAS-Port = 0
NAS-Port-Id = "708"
NAS-IP-Address = 192.168.0.40
Service-Type = 2 (Framed-User)
Chargeable-User-Identity="some-login"
VasExperts-Service-Type=0
Message-Authenticator = 0x655ad71144647dd842afd3b65b08d421

Полный список полей, их описание можно посмотреть в справочнике Параметры запросов FastPCRF к radius-серверам .