3 Установка и настройка FastPCRF для L3-connected BRAS

Приложение FastPCRF является отдельным компонентом и может быть установлено на сервер FastDPI или на отдельный сервер.

Конфигурация FastPCRF

Конфигурация задается в файле /etc/dpi/fastpcrf.conf.

Минимально поддерживаемая конфигурация:

fdpi_server_list=127.0.0.1%lo:29000;192.168.20.10%eth2:29000
radius_server=secret@192.168.10.20%eth1:1812
radius_server=secret2@192.168.10.21%eth1:1812

Описание параметров минимальной конфигурации:

fdpi_server_list - список серверов FastDPI, которые обслуживает данный FastPCRF. Можно указать до 16 различных серверов. Формат задания сервера: ip%dev:port, где ip - IP-адрес сервера FastDPI, dev - на каком локальном интерфейсе создавать коннект с FastDPI, port - управляющий порт FastDPI (обычно 29000). Управляющий порт должен совпадать в fastdpi.conf и в fastpcrf.conf.

radius_server - задает одиночный radius-сервер. Каждый radius-сервер прописывается в отдельном параметре radius_server. Формат записи: secret@ip%dev:port, где secret - Radius-секрет, ip - IP-адрес Radius-сервера, dev - имя локального интерфейса, на котором устанавливать соединение, port - auth-порт Radius. Возможно указание до 16 Radius-серверов, при этом первый по порядку объявления в fastpcrf.conf считается основным, остальные - резервными. Соединение создается только с одним radius-сервером из списка, резервные сервера задействуются только тогда, когда основной недоступен.

Параметры FastPCRF

FastPCRF поддерживает параметры тонкой настройки взаимодействия с radius-серверами.

Журналы FastPCRF

FastPCRF ведет различные файлы журналов, в которых содержится информация о его работе.