1 Общее описание

Управление полосой пропускания для абонентов аналогично управлению общим каналом, т.е. доступны все те же возможности:

ограничение скорости по классам трафика (например, ограничить торренты)

приоритизация трафика внутри абонентской полосы с заимствованием (HTB) или в виде "труб" (TBF)

Протоколы разделяются на 8 классов (групп) с использованием опции "Разметка приоритета трафика в зависимости от протокола или направления" Попадание протокола в свой класс также регулируется этой опцией (класс <-> приоритет).

Создание и Назначение полисинга (тарифного плана) осуществляется через команды Управления абонентами (Subscriber Management,SM).

Применение тарифных планов на абонента возможно с помощью метода PUSH или через RADIUS для BRAS L3 и BRAS L2.