3 Управление

Подключение кэширования на медиасервере осуществляется для абонентов на индивидуальной основе через утилиту SM fdpi_ctrl.

Пример, активация кэширования для всех абонентов

fdpi_ctrl load --service 7 --cidr 192.168.1.0/24 --cidr 192.168.2.0/24

где 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 диапазоны адресов ASN оператора