3 Настройка

Опция имеет два варианта подключения:

Профиль по умолчанию: глобальная настройка на устройство, подключается услугой без указания профиля.

Именованный профиль: подключается через услугу с указанием имени профиля.

Для BRAS необходимо использовать именованные профили имя, которых указывается в атрибутах Radius-Accept.

Профиль по умолчанию

1. Включить настроечный параметр в /etc/dpi/fastdpi.conf для профиля по умолчанию и подключения без использования именованного профиля:

cp_server=192.168.0.18/cp

где 192.168.0.18 - имя или адрес сервера, на котором размещена информационная страница1) доп. праметры можно дописать (по правилам http) только после ? или &, их надо обязательно указывать в url для белого списка и тут надо подумать за dpi,иначе dpi припишет /?

Дополнительно в адрес можно включить часть пути, что позволит использовать один сервер для разных видов услуг.

После добавления параметра необходимо произвести перезапуск сервиса:

service fastdpi restart

Управление в данном случае осуществляется через подключение 5 услуги без указания профиля:

fdpi_ctrl load --service 5 --ip 192.168.0.1 fdpi_ctrl load --service 5 --login user01
Списки используются из директории /var/lib/dpi, подготовка описана в разделе.

Именованный профиль

Работа с профилем описана в разделе управление услугой.

Дополнительные настройки

Максимальное количество профилей для белых списков задается настроечным параметром в etc/dpi/fastdpi.conf

max_profiles_white_list=4

где 4 значение по умолчанию, а 65535 максимально возможное значение

Это холодный параметр и его изменение требует рестарта.