4 Управление

При активном параметре ajb_reserved=1 можно управлять стартом и остановкой записи на платформе с помощью утилиты для SM fdpi_ctrl

fdpi_ctrl setenv --ajb_save_url 1 fdpi_ctrl setenv --ajb_save_udpi 1

Запись трафика абонента в PCAP1) из-за ошибки в версии 8.3 для инициализции подсистемы записи нужно включить настройку ajb_save_ip=127.127.127.127 на несуществующий адрес

Включение:

fdpi_ctrl load --service 12 --ip 192.168.1.1 fdpi_ctrl load --service 12 --login USER101

Отключение:

fdpi_ctrl del --service 12 --ip 192.168.1.1 fdpi_ctrl del --service 12 --login USER101

Записывается весь трафик абонента. Файл PCAP размещается по пути, указанном в базовой настройке ajb_udpi_path.

Для быстрого поиска данных в PCAP файле можно создать файл с индексируемыми данными, включением настройки в /etc/dpi/fastdpi.conf

ajb_pcap_ind_mask=1

где 0 - индекс не создается (по умолчанию)
1 - по IPv4
2 - по IPv6
3 - по IPv4 и IPv6

Если включены другие методы записи для того же абонента ajb_save_udpi или ajb_save_ip, то в результирующий индекс не будет писаться SESSION_ID