Общее описание

СКАТ DPI позволяет изменять поле приоритета в проходящих через него пакетах в зависимости от детектированного DPI протокола или автономной системы. Поддерживаются следующие поля:

DSCP/TOS в заголовке IP пакетов

приоритет в заголовке VLAN и QinQ пакетов

класс трафика в заголовке MPLS пакетов

Теперь маршрутизатор или шейпер могут использовать эту разметку для обеспечения требуемого QOS для заданных протоколов даже не располагая собственными DPI возможностями.