Настройка

Изменение настроек или отключение опции осуществляется с помощью редактирования файла конфигурации /etc/dpi/fastdpi.conf.

Для СКАТ версии ниже 10.3 это холодный параметр, потребуется рестарт сервиса!Начиная версии 10.3 параметр горячий (допускает изменение без рестарта)

Включить приоритетную разметку трафика

set_packet_priority=1

на уровне

1 - заголовка IP

2 - заголовка VLAN/QinQ

3 - заголовка MPLS

Установка set_packet_priority=1 приведет к тому, что все проходящие через DPI пакеты будут пропатчены на предмет приоритета в их заголовках. Это ресурсоемкая операция, поэтому если вы не планируете учитывать установленные таким образом приоритеты на других устройствах сети, то не включайте этот флаг.

Для внутренней обработки приоритетов в DPI достаточно настроек из раздела Назначение приоритетов.