Общее описание

СКАТ поддерживает выгрузку статистики для следующих потоков данных:

NetFlow по протоколам - информация по протоколам (передаются номера протоколов согласно справочника)

NetFlow по направлениям - информация по номерам автономных систем AS (передаются номера AS согласно справочника)

Биллинговый NetFlow - информация по объему переданной информации по каждому абоненту. Данный поток передается в fastPCRF и преобразуется в RADIUS accounting

Full NetFlow - полные (несэмплированные) данные по каждому абоненту с дополнительными полями для QoE (RTT, ретрансмитты) и NAT flow (дополнительные поля доступны только для IPFIX формата - Настройка экспорта Full NetFlow в формате IPFIX)

Настройка основным потоков данных.

Дополнительные потоки данных для выгрузки по IPFIX описаны в разделе:

ClickStream - веб запросы пользователей, используется в QoE

SIP

FTP

мессенджеров (XMPP)

почтовых протоколов (POP,IMAP,SMTP)

сырых неразобранных метаданных

Full NetFlow возможно выгружать в одном из форматов:

IPFIX (NetFlow v10)

NetFlow v5

IPFIX (NetFlow v10)

Формат выгрузки описан в разделе Настройка экспорта Full NetFlow в формате IPFIX.
Для приема, обработки и хранения NetFlow рекомендуем использовать программный продукт для сбора статистики QoE Store и графический интерфейс DPIUI2.