Общее описание

СКАТ поддерживает выгрузку статистики для следующих основных потоков данных:

NetFlow по протоколам — информация по протоколам. Передаются номера протоколов согласно справочника,

NetFlow по направлениям — информация по номерам автономных систем AS. Передаются номера AS согласно справочника,

NetFlow для биллинга (RADIUS accounting) — информация по объему переданной информации по каждому абоненту. Данный поток передается в fastPCRF и преобразуется в RADIUS accounting,

Full NetFlow — полные (несэмплированные) данные по каждому абоненту с дополнительными полями для QoE (RTT, ретрансмитты) и NAT flow. Дополнительные поля доступны только для IPFIX формата (NetFlow v10).

Full NetFlow возможно выгружать в одном из форматов:

IPFIX (NetFlow v10),

NetFlow v5.

Для приема, обработки и хранения NetFlow рекомендуем использовать программный продукт для сбора статистики QoE Store и графический интерфейс DPIUI2.

Выгрузка IPFIX для реализации Легального перехвата трафика (Lawfull Interceprion):

ClickStream — веб-запросы пользователей. Сценарии использования в модуле QoE

Метаданные протоколов: FTP, SIP, XMPP, POP, IMAP, SMTP

Дополнительные потоки данных для выгрузки по IPFIX:

NAT flow - Журналирование NAT трансляций

GTP flow - выгрузка сигнальной информации GTP-C для мобильных сетей с целью реализации Location Base Service