Планы развития

Статья в блоге: Подводим итоги 2022 года

Планы развития в 2023 году

BRAS/BNG

Режим On-Stick с разделением порта по VLAN-ID

VRF для абонентских подключений. Возможность помещения разных абонентов в одном VLAN в различные VRF в зависимости от параметров подключения выданных через RADIUS

Поддержка DHCP Options (66 (TFTP server), 60 (Vendor class identifier))

Поддержка объединения портов в LAG средствами СКАТ

Поддержка схемы резервирования Active-Active и Active-Standby для BRAS DHCP

Создание динамических сервисных интерфейсов (точек доступа) для диапазонов Dot1Q, Q-in-Q с возможностью указания типов подключения для каждого диапазона

PADO Delay - Изменение времени задержки

Host Lockout - Функционал, позволяющий блокировать попытки подключения абонента (не отправлять запрос авторизации на Radius сервер), в случае неоднократного отказа авторизации

Использование разных Radius групп для аутентификации

Реализация L2VPN

L2TP

DPI

Поддержка разных длин префиксов для IPv6 (сейчас только фиксированный размер /64 или /56 или /48)

Реализация приватных классов трафика приоритизации для абонента и vChannel

Развитие сервиса кастомных сигнатур

NAT

NAT 64

Дополнительно

Поддержка ядра сети 5G

Поддержка протокола Diameter (интерфейсы Gx, Gy, Gz)

Поддержка квоты на абонента и логики для переключения тарифного плана в случае исчерпания квоты, в зависимости от времени суток (на базе логики PCRF)

Развитие сервисов: детектирование DDoS, Botnet, SPAM