Настройки интерфейса авторизации SWm

Секция "fast-epdg.auth"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[SWm][SWx]

Шаблон:

fast-epdg { auth { iface = swm {} swx {} s6b {} } }

Секция "fast-epdg.auth.swm"

Параметр	Описание	Значение
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста клиента	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
<diameter-aaa-server-name-1> {}	Параметры сервера AAA №1
<diameter-aaa-server-name-2> {}	Параметры сервера AAA №2
<diameter-aaa-server-name-n> {}	Параметры сервера AAA №№

Шаблон:

fast-epdg { auth { iface = swm { realm = host = <server-name> {} } } }

Пример:

fast-epdg { auth { iface = SWm swm { realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org <server-name> {} } } }

Секция "fast-epdg.auth.swm.<diameter-aaa-server-name-n>"

Параметр	Описание	Значение
priority	Приоритет балансировки	0-100
local	Адрес:порт клиента	IPv4: x.x.x.x:p, где x — десятичное число от 0 до 255, p — порт клиента IPv6: [y:y:y:y:y:y:y:y]:p, где y — шестнадцатеричное число 0000 до FFFF, p — порт клиента
remote	Адрес:порт сервера AAA	IPv4: x.x.x.x:p, где x — десятичное число от 0 до 255, p — порт сервера AAA IPv6: [y:y:y:y:y:y:y:y]:p, где y — шестнадцатеричное число 0000 до FFFF, p — порт сервера AAA
proto	Транспортный протокол	[sctp][tcp]

Шаблон:

fast-epdg { auth { iface = swm { realm = host = diameter-aaa-server-1 { priority = local = remote = proto = } diameter-aaa-server-2 { priority = local = remote = proto = } } } }

Пример:

fast-epdg { auth { iface = SWm swm { realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org diameter-aaa-server-1 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3868 remote = 192.168.2.1:3868 proto = sctp } diameter-aaa-server-2 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3869 remote = 192.168.2.2:3868 proto = tcp } } } }