Настройки интерфейса авторизации SWm

Секция "charon.plugins.eap-diameter.swm"

Параметр	Описание	Значение
app_id	Идентификатор приложения	swm
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста клиента	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
vendor_id	Идентификатор вендора	[none][3gpp]
<diameter-aaa-server-name-1> {}	Параметры сервера AAA №1
<diameter-aaa-server-name-2> {}	Параметры сервера AAA №2
<diameter-aaa-server-name-n> {}	Параметры сервера AAA №№

Пример:

charon { plugins { eap-diameter { interface = SWm swm { app_id = swm realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org vendor_id = 3gpp diameter-aaa-server-name-1 {} diameter-aaa-server-name-2 {} diameter-aaa-server-name-n {} } } } }

Секция "charon.plugins.eap-diameter.swm.<diameter-aaa-server-name-n>"

Параметр	Описание	Значение
priority	Приоритет балансировки	0-100
local	Адрес:порт клиента	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	Адрес:порт сервера AAA	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Транспортный протокол	[sctp][tcp]

Пример:

charon { plugins { eap-diameter { interface = SWm swm { app_id = swm realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org vendor_id = 3gpp diameter-aaa-server-1 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3868 remote = 192.168.2.1:3868 proto = sctp } diameter-aaa-server-2 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3869 remote = 192.168.2.2:3868 proto = tcp } } } } }