Настройки интерфейса авторизации SWx

Секция "fast-epdg.auth.swx"

Параметр	Описание	Значение
app_id	Идентификатор приложения	swx
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста клиента	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
vendor_id	Идентификатор вендора	[none][3gpp]
<diameter-hss-server-name-1> {}	Параметры сервера HSS №1
<diameter-hss-server-name-2> {}	Параметры сервера HSS №2
<diameter-hss-server-name-n> {}	Параметры сервера HSS №№

Пример:

fast-epdg { auth { interface = SWx swx { app_id = swx realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org <server-name> { priority = local = remote = proto = } } } }

Секция "fast-epdg.auth.swx.<diameter-hss-server-name-n>"

Параметр	Описание	Значение
priority	Приоритет балансировки	0-100
local	Адрес:порт клиента	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	Адрес:порт сервера HSS	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Транспортный протокол	[sctp][tcp]

Пример:

fast-epdg { auth { interface = SWx swx { app_id = swx realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org diameter-hss-server-1 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3868 remote = 192.168.2.1:3868 proto = sctp } diameter-hss-server-2 { priority = 30 local = 192.168.1.1:3869 remote = 192.168.2.2:3868 proto = sctp } diameter-hss-server-3 { priority = 20 local = 192.168.1.1:3870 remote = 192.168.2.3:3868 proto = sctp } } } }