Настройка интерфейса SWu

Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Параметр	Описание	Значение
apn	Обслуживаемая APN	ims
leftsubnet	Сеть обслуживаемая сервером	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
ike	Параметры протокола IKEv2	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	Параметр протокола ESP	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!

Шаблон:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn= leftsubnet= ike= esp= } } }

Пример:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn=ims leftsubnet=10.0.0.0/8 ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024! esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024! } } }