Настройка интерфейса SWu

Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Параметр	Описание	Значение
apn	Обслуживаемая APN	ims
leftsubnet	Сеть, обслуживаемая сервером	IPv4: x.x.x.x/m, где x — это десятичное число от 0 до 255, m — маска подсети, десятичное число от 0 до 32 IPv6: y:y:y:y:y:y:y:y/n, где y — это шестнадцатеричное число 0000 до FFFF, n — маска подсети, десятичное число от 0 до 128

Шаблон:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn= leftsubnet= } } }

Пример:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn=ims leftsubnet=10.0.0.0/8 } } }