Уведомления абонентов (услуга 6)

DPIDPI

DPI

fdpi_ctrl del --service 6 --ip <ip или логин>

Например:

fdpi_ctrl del --service 6 --ip 192.168.0.1

Удаленное управление DPI

на web-сервере:

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate Pragma: no-cache

добавить ? в URL параметра ntf_server — он будет разный от раза к разу:

ntf_server=192.168.0.18/ntf?

Подробнее о параметреntf_server