3 Что собой представляет СКАТ? Маршрутизатор, NAT, прозрачный прокси-сервер? Или он прозрачен для сетевых устройств?

СКАТ - dpi устройство, аналог cisco sce. Работает как бридж, без назначения ip адресов, то есть в сети не виден. Задержка при его использовании не более 30 микросекунд ( по тестам 16 мкс ) то есть практически не отличим от прямого соединения. Детальнее смотрите схемы подключения СКАТ