Сетевое взаимодействие

Подробнее о настройках роутера.

ping

настройка трансляции VLAN

DPI
Детальнее смотрите схемы подключения СКАТ

Детальнее смотрите схемы подключения СКАТ

DPI
Схемы подключения

net.core.netdev_max_backlog=10000 net.core.somaxconn=262144 net.ipv4.tcp_syncookies=1 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 262144 net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 720000 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 net.ipv4.tcp_timestamps = 1 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800 net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 7 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30 net.core.wmem_max = 33554432 net.core.rmem_max = 33554432 net.core.rmem_default = 8388608 net.core.wmem_default = 4194394 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 8388608 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 4194394 16777216

Проверить tcpdump. На интерфейсе у клиента mtu = 9000.

На одной сессии mss = 1480 при sync, а на второй mss = 8500.
Это говорит о том, что у одного пира mtu на интерфейсе стандартное 1500, у второго завышенное

На тех сессиях, где mss выше 1480 и есть IP-заголовок, установить настройки в MX:

neighbor 95.167.18.57 { traceoptions { file as12389.log size 1m files 3; } description "-= RT AS12389 Upload =-"; import [ bogus-reject MM-IN ]; export REJECT-ALL; peer-as 12389; tcp-mss 1460; } tcp-mss 1460;

Вопросы администрирования