Установка IP адреса

1) Пример настройки интерфейса работающего с использованием службы DHCP:

#vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR= 00-19-DB-AD-19-99
ONBOOT=yes

2)Пример настройки интерфейса работающего с использованием вручную заданных параметров:

#vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR= 00-19-DB-AD-19-99
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.1.255
GATEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4

Проверка конфигурации интерфейса:

ifconfig eth0

Просмотр информации о маршрутах:

netstat -r

Перезапуск интерфейса и применение новых настроек:

ifdown eth0 - выключить
ifup eth0 - включить