Описание и сценарии

Описание и сценарии

СКАТ может работать как балансировщик трафика на основе IP-адресов, принадлежащих к AS, определенной как local в asnum.dscp.
В данном случае в сети СКАТ-LB выступает как L2-bridge, отсюда название L2-балансировщик трафика.

В данном режиме функциональность DPI не работает.

Сценарий: Балансировщик на зеркале трафика

Допустим, зеркало трафика 400Gbps нужно равномерно распределить между четырьмя VAS-платформами (Value-Added Services), осуществляющими анализ трафика и различное детектирование
В данном случае СКАТ-LB позволит равномерно распределить трафик с одинаковой утилизацией портов на съемниках и сохранить симметричность трафика (трафик одной сессии будет направлен только на один съемник).

Пример конфигурации /etc/dpi/fastdpi.conf:

Зеркало трафика подается в 4х100G интерфейсов.

Трафик балансируется между четырьмя съемниками, каждый съемник подключен 4х25G линками.

in_dev=05-00.0:05-00.1:05-00.2:05-00.3 out_dev=01-00.0:01-00.1:01-00.2:01-00.3:02-00.0:02-00.1:02-00.2:02-00.3:03-00.0:03-00.1:03-00.2:03-00.3:04-00.0:04-00.1:04-00.2:04-00.3 #FastDPI Control ctrl_port=29000 ctrl_dev=lo #Turn on Load Balancing enable_l2_lb=1 #Balance algorithm maglev=2 #Hash table lb_hash_out_dev_type=1