Требования к оборудованию СКАТ-LB

Max IN трафик Гбит/с (Зеркало на СКАТ-LB)	Max OUT трафик Гбит/с (Отбалансированный трафик на съемники)	Версия СКАТ-LB	Количество ядер c частотой от 2,5 ГГц	RAM GB	Тип и минимальное количество портов	Packet per second в миллионах при базовой частоте CPU от 2,5ГГц
до 100	до 100	СКАТ-100-LB	28 Intel 6258R, Intel 5320, 32 AMD 7502P	64 (8x8GB)	2x100G + 14x10/25G	40M pps
до 200	до 200	СКАТ-200-LB	64 AMD 9534	64 (8x8GB)	9x25/40/50/100G	60M pps
до 300	до 300	СКАТ-300-LB	96 AMD 9654	64 (8x8GB)	9x25/40/50/100G	80M pps
до 400	до 400	СКАТ-400-LB	128 AMD 9754	64 (8x8GB)	9x25/40/50/100G	120M pps
до 800	до 800	СКАТ-800-LB	2x128 AMD 9754	128 (16x8GB)	9x25/40/50/100G	240M pps