Настройка

Настройка подсетей для балансировки

Балансировка применяется только к IP-адресам, принадлежащим к AS, определенной как local в asnum.dscp.

Определить автономную систему с IP-адресами, которые используются абонентами:

vi aslocal.txt 10.0.0.0/8 64511 172.16.0.0/12 64511 192.168.0.0/16 64511 cat aslocal.txt | as2bin /etc/dpi/aslocal.bin

Примеры для IPv4

Пример для IPv6

Отметить заданную автономную систему как local:

vi my_as_dscp.txt 64511 local 10415 local cat my_as_dscp.txt | as2dscp /etc/dpi/asnum.dscp

В качестве AS можно использовать как кастомную, так и публичную AS.
Подробнее по ссылке

Для применения параметров необходимо выполнить reload:

service fastdpi reload

Настройка /etc/dpi/fastdpi.conf

Определить входные и выходные интерфейсы в конфигурационном файле.
Входные интерфейсы, на которые подается зеркало трафика задаются в параметре in_dev, а выходные — в out_dev.
Интерфейсы не образуют пары и допускаются конструкции вида:

in_dev=05-00.0:05-00.1:05-00.2:05-00.3:0b-00.0:0b-00.1:0b-00.2:0b-00.3 out_dev=08-00.0:08-00.1:08-00.2:08-00.3

Или

in_dev=05-00.0 out_dev=out_dev=08-00.0:08-00.1:08-00.2:08-00.3

Включить режим балансировки в параметре enable_l2_lb, где:

0 — выключить балансировку;

1 — включить балансировку.

Определить, по какому значению выполнять инициализацию hash таблицы в параметре lb_hash_out_dev_type, где:

0 — использовать внутренний индекс выходного интерфейса;

1 — использовать имя интерфейса из [in|out]_dev.

Выбрать движок для работы с потоками-диспетчерами в параметре dpdk_engine, где:

0 — read/write движок по умолчанию, один диспетчер на все;

1 — read/write движок с двумя потоками-диспетчерами: на каждое направление по диспетчеру;

2 — read/write движок с поддержкой RSS: для каждого направления создается dpdk_rss диспетчеров (по умолчанию dpdk_rss=2), таким образом, общее количество диспетчеров = 2 * dpdk_rss — для работы с in_dev, и отдельный диспетчер для работы с out_dev.
При значении параметра 2 активируется движок mqrx_lb_engine. Принцип работы такой же, как и при обычном режиме dpdk_engine=2, только rss включается на in_dev, а на out_dev создается только одна очередь rx.
Подробнее о параметре dpdk_engine по ссылке.

Выбрать алгоритм балансировки. Для балансировки трафика используется maglev алгоритм с фиксированным размером hash таблицы, где:

1 — если src и dst ip оба local, то рассчитывается hash на основании этих двух адресов;

2 — если только src ip local, то рассчитывается hash на основании src ip;

3 — если только dst ip local, то рассчитывается hash на основании dst ip;

4 — рассчитывается hash на основе src и dst ip.
На основании рассчитанного hash значения производится определение выходного интерфейса путем определения индекса ячейки hash таблицы, содержащей индекс интерфейса из массива выходных интерфейсов.