Вопросы и ответы

Почему рекомендуется создавать пул не менее чем из 2х или 4х адресов?

Как определить, какой белый адрес из пула получит абонент?

После подключения NAT стали отваливаться неактивные SSH сессии

Сколько "серых" IP можно спрятать за одним "белым" в CGNAT?

Как поменять параметры уже существующего и используемого пула?

Как выдать конкретный адрес абоненту с NAT 1:1?

Диагностика NAT

Как найти абонента за NAT? Работа с abuse letters