Конфигурация экспорта статистики со СКАТ

Настройка экспорта

Экспорт IPFIX настраивается в файле fastdpi.conf на DPI.
Пример настройки экспорта минимального рекомендованного набора данных:

netflow=8
netflow_dev=em1
netflow_timeout=10
netflow_full_collector_type=2
netflow_full_port_swap=0
netflow_full_collector=YOUR_QOESTOR_IP:1500
ipfix_dev=em1
ipfix_tcp_collectors=YOUR_QOESTOR_IP:1501

Дополнительно можно настроить экспорт потоков DNS, GTP и RADIUS.

Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.

Параметр netflow является битовой маской и допускает несколько разных значений. Подробнее в разделе Настройка экспорта NetFlow по протоколам, направлениям и биллингу.

Настройка в DPIUI2

Версия DPIUI2 должна быть не ниже 2.1.0!

Перейти в раздел Управление DPI → Конфигурация.

Перейти на вкладку "Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям" и выполнить следующие настройки:

Установить в параметре neflow значение "Экспорт полной статистики по сессиям"

Установить в параметре netflow_full_collector_type значение "Экспорт ipfix на tcp колллектор"

Ввести сокет fullflow-ресивера в параметре netflow_full_collector

Параметр netflow_full_port_swap оставить пустым или равным "Сохранять оригинальные номера портов".

Перейти на вкладку "Запись PCAP, экспорт IPFIX (Кликстрим и метаданные: SIP, FTP)"

Ввести сокет clickstream-ресивера в параметре ipfix_tcp_collectors.

Сохранить конфигурацию

Перезапустить DPI

Присвоение номера DPI

Перейти в раздел Администратор → Оборудование.

Для каждого устройства ввести Индентификатор на IPFIX коллекторе.

Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor

Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor.
Подробнее в разделе Настройка подключения к QoE Stor