Конфигурация экспорта IPFIX со СКАТ на QoE

Конфигурация в GUI

Настройка экспорта

Экспорт IPFIX настраивается в файле fastdpi.conf на DPI.
Пример настройки экспорта минимального рекомендованного набора данных:

netflow=8
netflow_dev=em1
netflow_timeout=10
netflow_full_collector_type=2
netflow_full_port_swap=0
netflow_full_collector=YOUR_QOESTOR_IP:1500
ipfix_dev=em1
ipfix_tcp_collectors=YOUR_QOESTOR_IP:1501

Дополнительно можно настроить экспорт потоков DNS, GTP и RADIUS.
На QoE обязательно должны быть настроены ресиверы под все потоки.

Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.

Параметр netflow является битовой маской и допускает несколько разных значений. Подробнее в разделе Настройка экспорта NetFlow по протоколам, направлениям и биллингу.