Конфигурация NAT Flow

Есть 3 способа формирования NAT лога в QoE Stor (сервере статистики)

Получать NAT Flow отдельным потоком со СКАТ. Для этого на устройстве СКАТ необходимо настроить экспорт трансляций на внешние коллекторы;

Получить NAT Flow из Netstream сторонних систем (не СКАТ);

Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor.

Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM

Перейти: Администратор → Конфигурация QoE Stor;

Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" — NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить";

Перейти в раздел формы "Настройки журнала NAT";

Включить заполнение привязки IP-LOGIN из fullflow (FILL_IP_LOGIN_BINDING_FROM_FULLFLOW);

Включить добавление LOGIN в журнал NAT из привязки IP-LOGIN (NAT_ADD_LOGIN_FROM_IP_LOGIN_BINDING).

Включение импорта событий NAT из FullFlow

Для включения импорта событий из FullFlow, передаваемого с DPI в QoE Stor:

Перейти: Администратор → Конфигурация QoE Stor;

Импорт событий NAT из fullflow (NAT_IMPORT_FROM_FULLFLOW) — Включить.

Агрегация NAT Flow

Перейти: Администратор → Конфигурация QoE Stor;

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога (по умолчанию 15 минут);

Сохранить изменения и перезапустить сервис.