S6b Authorization Interface Settings

Section "charon.plugins.eap-diameter.s6b"

Parameter	Description	Value
app_id	Application ID	s6b
realm	Serviced realm	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Server hostname	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
vendor_id	Vendor ID	[none][3gpp]
<diameter-s6b-client-name-1> {}	S6b Server #1 parameters
<diameter-s6b-client-name-2> {}	S6b Server #2 parameters
<diameter-s6b-client-name-n> {}	S6b Server #n parameters

Example:

charon { plugins { eap-diameter { interface = SWx s6b { app_id = s6b realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org vendor_id = 3gpp diameter-s6b-client-name-1 {} diameter-s6b-client-name-2 {} diameter-s6b-client-name-n {} } } } }

Section "charon.plugins.eap-diameter.s6b.<diameter-s6b-client-name-n>"

Parameter	Description	Value
local	Client address:port	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	Server address:port	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Transport protocol	[sctp][tcp]

Example:

charon { plugins { eap-diameter { interface = SWx s6b { app_id = s6b realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org vendor_id = 3gpp diameter-s6b-client-1 { local = 192.168.1.1:3868 remote = 192.168.2.1:3868 proto = sctp } diameter-s6b-client-2 { local = 192.168.1.1:3869 remote = 192.168.2.2:3868 proto = sctp } diameter-s6b-client-3 { local = 192.168.1.1:3870 remote = 192.168.2.3:3868 proto = tcp } } } } }