SWm Authorization Interface Settings

Section "charon.plugins.eap-diameter.swm"

Parameter	Description	Value
app_id	Application ID	swm
realm	Serviced realm	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Client hostname	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
vendor_id	Vendor ID	[none][3gpp]
<diameter-aaa-server-name-1> {}	AAA Server #1 parameters
<diameter-aaa-server-name-2> {}	AAA Server #2 parameters
<diameter-aaa-server-name-n> {}	AAA Server #n parameters

Example:

charon { plugins { eap-diameter { interface = SWm swm { app_id = swm realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org vendor_id = 3gpp diameter-aaa-server-name-1 {} diameter-aaa-server-name-2 {} diameter-aaa-server-name-n {} } } } }

Section "charon.plugins.eap-diameter.swm.<diameter-aaa-server-name-n>"

Parameter	Description	Value
priority	Balancing priority	0-100
local	Client address:port	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	AAA server address:port	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Transport protocol	[sctp][tcp]

Example:

charon { plugins { eap-diameter { interface = SWm swm { app_id = swm realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org vendor_id = 3gpp diameter-aaa-server-1 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3868 remote = 192.168.2.1:3868 proto = sctp } diameter-aaa-server-2 { priority = 50 local = 192.168.1.1:3869 remote = 192.168.2.2:3868 proto = tcp } } } } }