Configuration of the SWu Interface

The parameters of the SWu interface are located in the file /etc/fast-epdg.conf

Section "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Parameter	Description	Value
ike	IKEv2 protocol parameters	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	ESP protocol parameter	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
leftauth	Gateway authentication method	eap
leftsubnet	Network serviced by the server	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
rightauth	Client authentication method	eap-diameter
rightsourceip	Source of destination addresses for the client gateway	[%epdg][%diameter]
auto	Action on startup	start

Example:

conn epdg-eap-only ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024! esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024! leftauth=eap leftsubnet=10.0.0.0/8 rightauth=eap-diameter rightsourceip=%epdg auto=start