Configuration of the SWu Interface

Section "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Parameter	Description	Value
apn	Served APN	ims
leftsubnet	Network serviced by the server	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
ike	IKEv2 protocol parameters	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	ESP protocol parameter	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!

Template:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn= leftsubnet= ike= esp= } } }

Example:

fast-epdg { swu { <config-name> { apn=ims leftsubnet=10.0.0.0/8 ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024! esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024! } } }