10 Licensing

VAS Experts DPI liceinsing depends on the bandwidth and its features:

Bandwidth

Licenses grading of the bandwidth: VAS Experts DPI DPI-6/10/20/40/60/80/100
Depending on the installation scheme, the following restrictions are assumed:

При установке "в разрыв"

СКАТ DPI-6 - это 3Гбит/с входящего и 3Гбит/с исходящего трафика

СКАТ DPI-10 - это 5Гбит/с входящего и 5Гбит/с исходящего трафика

СКАТ DPI-20 - это 10Гбит/с входящего и 10Гбит/с исходящего трафика

СКАТ DPI-40 - это 20Гбит/с входящего и 20Гбит/с исходящего трафика

СКАТ DPI-80 - это 40Гбит/с входящего и 40Гбит/с исходящего трафика

СКАТ DPI-100 - это 50Гбит/с входящего и 50Гбит/с исходящего трафика

Требуемая лицензия определяется по формуле max(in,out)*2

При установке по схеме "зеркало"

СКАТ DPI-6 - это 6Гбит/с входящего суммарного трафика на DPI СКАТ

СКАТ DPI-10 - это 10Гбит/с входящего суммарного трафика на DPI СКАТ

СКАТ DPI-20 - это 20Гбит/с входящего суммарного трафика на DPI СКАТ

СКАТ DPI-40 - это 40Гбит/с входящего суммарного трафика на DPI СКАТ

СКАТ DPI-80 - это 80Гбит/с входящего суммарного трафика на DPI СКАТ

СКАТ DPI-100 - это 100Гбит/с входящего суммарного трафика на DPI СКАТ

Функциональность

Градация лицензий по функциональности: Enty/Base/Complete

Превышение параметров лицензии

При превышении параметров лицензии по полосе DPI будет обрабатывать трафик до пределов пока заложенные резервы не будут исчерпаны, по их исчерпанию трафик будет пропущен без обработки. Ограничить полосу можно самостоятельно с помощью полисинга канала, это актуально только при превышении суммарной полосы по портам над параметрами полосы лицензии.