The option is activated by configuration parameter in /etc/dpi/fastdpi.conf:

ntf_server=192.168.0.18/ntf

Here 192.168.0.18/ntf - is the name or the address of the server1) если данный параметр закончить на ? или & в результирующий URL будет добавлен параметр UrlRedir со указанием страницы, куда направлялся пользователь that hosts information page.

You can include a part of the path into the address. It allows using the same server for several services.