Поддержка RAID-контроллеров и серверного оборудования в VEOS 8.x

Если ваш контроллер не поддерживается, то, возможно, что драйвера удастся найти через Установка обновлений для драйверов

1. Поддерживаемые драйверы в ядре VEOS 8.x

RAID / SAS / Storage:

aacraid — Adaptec / Dell PERC (ранние поколения), HP NetRAID, ICP Vortex.

megaraid_sas — Broadcom / LSI MegaRAID (включая Dell PERC 5/6/7/8).

mpt3sas — LSI Fusion-MPT SAS-2 / SAS-3 контроллеры.

mpi3mr — Broadcom Tri-Mode RAID/HBA (актуальные поколения).

hpsa — HPE Smart Array (класс 0x0104, включая старые и современные модели).

smartpqi — HPE Smart Array Gen10+ и SmartHBA.

lpfc — Emulex LightPulse Fibre Channel.

qla2xxx — QLogic Fibre Channel (все основные поколения).

qla4xxx — QLogic iSCSI HBA.

iSCSI Offload:

be2iscsi — Emulex OneConnect iSCSI Offload.

(Сетевых be2net/BE2/BE3 в VEOS нет — сетевые карты BladeEngine 2/3 не поддержаны.)

2. Поддерживаемые RAID-контроллеры и HBA

2.1 Adaptec / Dell PERC (aacraid)

Поддерживаются:

Adaptec AAC-RAID серии ASR

Dell PERC 2/3/Si/Di

HP/Compaq NetRAID

ICP Vortex RAID

(Все PCI-ID присутствуют в модуле aacraid.)

2.2 Broadcom / LSI MegaRAID SAS (megaraid_sas)

Поддерживаются:

LSI SAS1078 / SAS1078DE

Dell PERC 5/6/7/8

MegaRAID 2108 / 2208 / 3108 / 3408 и др.

(Модуль покрывает весь стек современных MegaRAID.)

2.3 LSI Fusion-MPT SAS (mpt3sas)

Поддерживаются SAS-2 / SAS-3:

SAS2004

SAS2108

SAS2116

SAS2308

SAS3008

SAS3408 / SAS3508

2.4 Broadcom Tri-Mode (mpi3mr)

Поддерживаются современные PCI-ID Tri-Mode RAID/HBA.

2.5 HPE Smart Array (hpsa)

Полностью поддержаны:

Smart Array P-Series (P212, P410, P420, P440 и др.)

Smart Array Gen9 / Gen10

Старые Compaq SA (класс 0x0104)

Modular RAID

2.6 SmartPQI (smartpqi)

Поддерживаются:

Smart Array Gen10+

HPE SmartHBA (P8xx/P9xx)

Adaptec SmartRAID / SmartHBA

2.7 Fibre Channel

Emulex (lpfc):

Поддерживаются все поколения:

DragonFly, Neptune, Thor, Falcon

LPe11000 / LPe12000 / LPe16000 / LPe31000 / LPe32000

QLogic (qla2xxx / qla4xxx):

Поддерживаются:

ISP2100 → ISP8432

QLE8xxx / QLE10xxx

QLogic iSCSI: ISP8022, 8324, 8042, 8044

3. Сетевые адаптеры

3.1 Поддерживается только iSCSI offload

Emulex OneConnect iSCSI (be2iscsi)

4. Поддерживаемые серверные платформы

Подтверждено по набору драйверов ядра VEOS:

Dell PowerEdge (PERC / LSI / Broadcom)

HPE ProLiant (Smart Array, SmartPQI, HBA)

Supermicro (LSI/Broadcom SAS/SATA стек)

IBM / Lenovo (ServeRAID, MegaRAID)

Все серверы на Intel Xeon и AMD EPYC