Поддержка RAID-контроллеров и серверного оборудования в VEOS 8.x

Если вы не нашли драйвера для своего контроллера, то, возможно, что их удастся найти через Установка обновлений для драйверов

1. Поддерживаемые драйверы в ядре VEOS 8.x

RAID / SAS / Storage:

• aacraid — Adaptec / Dell PERC (ранние поколения), HP NetRAID, ICP Vortex.
• megaraid_sas — Broadcom / LSI MegaRAID (включая Dell PERC 5/6/7/8).
• mpt3sas — LSI Fusion-MPT SAS-2 / SAS-3 контроллеры.
• mpi3mr — Broadcom Tri-Mode RAID/HBA (актуальные поколения).
• hpsa — HPE Smart Array (класс 0x0104, включая старые и современные модели).
• smartpqi — HPE Smart Array Gen10+ и SmartHBA.
• lpfc — Emulex LightPulse Fibre Channel.
• qla2xxx — QLogic Fibre Channel (все основные поколения).
• qla4xxx — QLogic iSCSI HBA.

iSCSI Offload:

• be2iscsi — Emulex OneConnect iSCSI Offload.

(Сетевых be2net/BE2/BE3 в VEOS нет — сетевые карты BladeEngine 2/3 не поддержаны.)

2. Поддерживаемые RAID-контроллеры и HBA

2.1 Adaptec / Dell PERC (aacraid)

Поддерживаются:

• Adaptec AAC-RAID серии ASR
• Dell PERC 2/3/Si/Di
• HP/Compaq NetRAID
• ICP Vortex RAID

(Все PCI-ID присутствуют в модуле aacraid.)

2.2 Broadcom / LSI MegaRAID SAS (megaraid_sas)

Поддерживаются:

• LSI SAS1078 / SAS1078DE
• Dell PERC 5/6/7/8
• MegaRAID 2108 / 2208 / 3108 / 3408 и др.

(Модуль покрывает весь стек современных MegaRAID.)

2.3 LSI Fusion-MPT SAS (mpt3sas)

Поддерживаются SAS-2 / SAS-3:

• SAS2004
• SAS2108
• SAS2116
• SAS2308
• SAS3008
• SAS3408 / SAS3508

2.4 Broadcom Tri-Mode (mpi3mr)

Поддерживаются современные PCI-ID Tri-Mode RAID/HBA.

2.5 HPE Smart Array (hpsa)

Полностью поддержаны:

• Smart Array P-Series (P212, P410, P420, P440 и др.)
• Smart Array Gen9 / Gen10
• Старые Compaq SA (класс 0x0104)
• Modular RAID

2.6 SmartPQI (smartpqi)

Поддерживаются:

• Smart Array Gen10+
• HPE SmartHBA (P8xx/P9xx)
• Adaptec SmartRAID / SmartHBA

2.7 Fibre Channel

Emulex (lpfc):

Поддерживаются все поколения:

• DragonFly, Neptune, Thor, Falcon
• LPe11000 / LPe12000 / LPe16000 / LPe31000 / LPe32000

QLogic (qla2xxx / qla4xxx):

Поддерживаются:

• ISP2100 → ISP8432
• QLE8xxx / QLE10xxx
• QLogic iSCSI: ISP8022, 8324, 8042, 8044

3. Сетевые адаптеры

3.1 Поддерживается только iSCSI offload:

• Emulex OneConnect iSCSI (be2iscsi)

4. Поддерживаемые серверные платформы

Подтверждено по набору драйверов ядра VEOS:

• Dell PowerEdge (PERC / LSI / Broadcom)
• HPE ProLiant (Smart Array, SmartPQI, HBA)
• Supermicro (LSI/Broadcom SAS/SATA стек)
• IBM / Lenovo (ServeRAID, MegaRAID)
• Все серверы на Intel Xeon и AMD EPYC