Обновление лицензии в случае замены сетевой карты

В случае замены сетевой карты необходимо обновить лицензию. Для этого:

Остановите сервис DPI с помощью команды

service fastdpi stop

Сделайте backup лицензии:

mkdir /etc/dpi/backup
cp /etc/dpi/fastdpi.lic /etc/dpi/backup
cp /etc/dpi/fastdpi.sig /etc/dpi/backup
rm /etc/dpi/fastdpi.lig
rm /etc/dpi/fastdpi.sig

Это позволит сохранить старую лицензию и откатить все обратно в случае если что-то пойдет не так.
Когда выполните пункт 7, СКАТ сгенерирует пустую лицензию, которая заполнится после выполнения пункта 9.

Выведите из под DPDK старые карты. Инструкция в Wiki.

Поменяйте карты. Если сервер был перезагружен после пункта 2 – проверьте, чтобы сервис был остановлен.

Проверьте номера PCI новых карт. Основные команды:

lspci | grep net

и

ll /sys/class/net/

Добавьте новые карты в DPDK. Инструкция в Wiki.

Измените номера PCI в конфиг файле.

Запустите сервис.

Обратитесь к менеджеру VAS Experts для получения скрипта. Скачайте его по ссылке и запустите.

Выберите 2 пункт меню "2. Install packages".

Выберите "4. Setup DPI test license".

Установите сервис лицензий "5. Setup DPI license service".

Проверьте, что сервис работает, с помощью команды

service fastdpi status

Обращайте внимание на uptime работы сервиса.