Версия 3.0 Lynx Lynx

Обзор версии 3.0 на Rutube:

3.0 Lynx Lynx1) Рысь (Lynx Lynx) - молчаливый хищник. Благодаря отличному слуху и зрению, рысь находит добычу, крадется к ней и несколькими прыжками до 4 метров в длину настигает ее. СКАТ Lynx Рысь успешно охотится в соседних странах: Беларуси, Казахстане и Азербайджане .

Не проводите обновления ядра Linux до свежей версии kernel-2.6.32-431.29.2, в нем нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике GRUB загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Изменения в версии 3.0

Улучшено вертикальное масштабирование, поддержка СКАТ-80 в сервере формата 1RU.

Сбор метаданных SIP.

Экспорт метаданных HTTP, SIP и Netflow информации на внешние коллекторы в формате IPFIX:

ipfix-netflow дополнен информацией о хосте/CN и UserName абонента (из Radius);

возможность связать между собой сессии в Netflow с метаданными по идентификатору сессии.

Добавлены протоколы QUIC, MPEG TS, улучшено распознавание Skype.

Расширена возможность фильтрации по IP:PORT, в частности поддержана фильтрация newcamd из реестра РКН.

Приоритезация трафика по направлениям2) ранее была бэкпортирована в 2.8 .

Возможность в тарифном плане или общей полосе ограничить по скорости класс трафика вне рамок HTB иерархии.

Изменения в версии 3.1

Исправлена ошибка в работе белых списков (Captive Portal) --- не работала переадресация когда список был только из IP адресов.

Добавлен настроечный параметр bypass_link_delay.

Изменено распознавание пакетов, генерируемых ping, на протокол icmp (ранее icmpd).