Версия 7.0 Минск

Обзор версии 7.0 на Youtube:

7.0 Минск1) Минск(Minsk) - город-герой, в настоящее время играет важную роль в процессе мирного урегулирования, многие наши хорошие клиенты из этого славного города

Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике GRUB загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Изменения в версии 7.0

Начальная поддержка IPv6 (фильтрация, распознавание протоколов, экспорт метаданных, экспорт netflow v10).

Добавлены функции L2 BRAS (терминация VLAN/QinQ termination, DHCP relay, IP Source Guard).

Добавлен шлюз DHCP-Radius, позволяющий запрашивать DHCP настройки через Radius без участия DHCP сервера.

Добавлен Radius Accounting.

Добавлена поддержка туннелирования GRE через встроенный NAT (PPTP/GRE ALG).

Добавлена поддержка экспорта метаданных ICQ через IPFIX для СОРМ.

Изменения в версии 7.1

Улучшена обработка и детектирование фрагментированного трафика, в том числе распознавание HTTP/HTTPS.

Исправления в L3 BRAS и Radius CoA по результатам внедрений.

Исправление в движке БД для работы с bind_multi.

Изменения в версии 7.2

Добавлена поддержка NAT 1:1.

Добавлена терминация PPPoE в L2 BRAS.

Исправления в работе BRAS по результатам внедрений.

Изменения в версии 7.3

Уменьшено потребление памяти при использовании NAT.

Исправления в работе CG-NAT.

Добавлены настроечные параметры nat_exclude_private и nat_private_cidr.

Добавлен экспорт метаданных HTTP-ответа.

Изменения в версии 7.4

Исправлена ошибка при использовании услуги NAT в старших (мультикластерных) версиях.

Исправлена утечка htb дескрипторов при частых изменениях полисинга с абонентами bind_multi.

Исправления и дополнения в работе L2 BRAS по результатам внедрений.

Изменения в версии 7.5

Добавлена 12 услуга — запись трафика абонента в PCAP файл.

Добавлена возможность применения CoA по Acct-Session-Id (используется, если не задан Framed-IP-Address или User-Name).

Добавлены атрибуты User-Name и VasExperts-NAT-IP в accounting.

Добавлена поддержка Idle-Timeout во все типы авторизации.

Исправлена сигнатура STUN.

Исправлен экспорт метаданных для протокола OSCAR/ICQ.