Настройка агрегации NAT трансляций

Агрегация NAT Flow из FullFlow

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Включить импорт событий из FullFlow, выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога, включить заполнения привязки IP-LOGIN

Сохранить изменения и перезапустить сервис.

Агрегация NAT Flow из отдельного потока

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога, включить добавление LOGIN в журнал NAT из привязки IP-LOGIN