QoE NAT Flow

NAT Log экспортируется со СКАТ и накапливается в БД QoEStor. Данная статистика используется для формирования отчетов о поведении пользователей в случае запроса из государственных органов.
Подробнее о конфигурации NAT Flow в QoE stor (Сервера статистики)

Просмотр сырого NAT лога

Перейти: Главное меню → QoE аналитика → NAT Флоу → Сырой NAT Флоу

В открывшемся окне можно выбрать: период, устройства DPI и задать вручную доп. фильтры

Просмотр Агрегированного NAT лога

Перейти: Главное меню → QoE аналитика → NAT Флоу → NAT Флоу

В открывшемся окне можно выбрать: период, устройства DPI и задать вручную доп. фильтры.
В правом сайдбаре можно выбрать построение отчетов по Топам: Топ абонентов, Топ IP-адресов хостов, Топ IP-адресов NAT