5 lm

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1.Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

2 Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

3 ИД отправителя. В данное поле пользовательский идентификатор отправителя.

4 ИД получателя. В данное поле пользовательский идентификатор получателя.

5 Имя отправителя. В данное поле вводится общедоступное имя отправителя.

6 Имя получателя. В данное поле вводится общедоступное имя получателя.

7 Сообщение. В данное поле вводится текст сообщения.

8 Имя пользователя. В данное поле вводится пароль пользователя.

9 Протокол. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.

10 IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

11 IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

12 Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

13 ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.