5 lm

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1.Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

2. Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

3. ИД отправителя. В данное поле пользовательский идентификатор отправителя.

4. ИД получателя. В данное поле пользовательский идентификатор получателя.

5. Имя отправителя. В данное поле вводится общедоступное имя отправителя.

6. Имя получателя. В данное поле вводится общедоступное имя получателя.

7. Сообщение. В данное поле вводится текст сообщения.

8. Имя пользователя. В данное поле вводится пароль пользователя.

9. Протокол. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.

10. IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

11. IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

12. Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

13. ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.