7 Pstn

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1. Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

2. Телефонный номер вызывающего. В данное поле вводится телефонный номер вызывающего.

3. Телефонный номер вызываемого. В данное поле вводится телефонный номер вызываемого.

4. Внутренний номер вызывающего. В данное поле вводится внутренний номер вызывающего.

5. Внутренний номер вызываемого. В данное поле вводится внутренний номер вызываемого.

6. Длительность разговора. В данное поле вводится длительность разговора в секундах.

7. Способ подключения. В данное поле вводится способ подключения.

8. Тип вызывающего абонента. В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.

9. Тип вызываемого абонента. В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.

10. Код коммутатора. В данное поле вводится код коммутатора.

11. Код пограничного коммутатора. В данное поле вводится код пограничного коммутатора.

12. ДВО при соединении. В данное поле вводится ДВО при соединении.

13. Номер переадресации. В данное поле вводится номер переадресации.

14. Номер телефонной карты. В данное поле вводится номер телефонной карты.

15. Входящий пучок. В данное поле вводится идентификатор входящего пучка.

16. Исходящий пучок. В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка.

17. Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения