1 Хосты

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1. Сканирование списка. Данная опция позволяет получить пользователю список хостов, заданной сети.

2. Пинг-сканирование. Данная опция позволяет произвести определение хостов, а затем вывести список доступных хостов, т.е. тех, которые ответили на запросы.

3. Все хосты онлайн. Данная опция позволяет полностью пропустить этап обнаружения хостов.

4. Не разрешать DNS. Данная опция позволяет не делать обратного DNS-разрешения на найденных активных IP-адресах.

5. Системный DNS преобразователь. Данная опция позволяет использовать системный DNS преобразователь.

6. TCP SYN пинг. Данная опция осуществляется для обнаружения хостов путем установки связи с хостом и отправки TCP пакета на введный пользователем порт.

7. TCP ACK пинг.

8. UPD пинг. Данная опция осуществляется для обнаружения хостов, которая посылает пустой пакет на данные порты. Если порты не заданы, то по умолчанию используется 31338.

9. ICMP эхо.

10. Запрос временной метки. Опция предназначена для выведения текущего времени на хосте.

11. Запрос сетевой маски. Опция предназначен для выведения сетевой маски хоста.

12. Разрешение DNS для всех целей. Опция всегда выполняет обратное разрешение DNS имен для каждого целевого IP адреса.

13. Путь к хосту. Опция осуществляется после сканирования, используя результаты для определения порта и протокола, с помощью которых можно будет достичь цели.

14. IP-протокол пинг. Опция осуществляется для обнаружения хостов является пингование с использованием IP протокола, которая посылает IP пакеты с номером протокола, указанным в заголовке пакета.

15. DNS сервер. Данная опция позволяет задать собственный сервер.

16. SCTP INIT пинг. Эта опция отправляет пакет SCTP, содержащий минимальный кусок INIT на введёный пользователь порт.