2 Порты

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1.TCP SYN сканирование. По умолчанию и наиболее популярный тип сканирования.

2. TCP connect сканирование. По умолчанию тип TCP сканирования, когда недоступно SYN сканирование, но на получение той же самой информации потребуется больше времени и пакетов.

3. UPD сканирование. Сканирование по протоколу UPD.

4. SCTP INIT сканирование. Данная опция является новой альтернативой протоколам TCP и UPD, объединяя большинство характеристик TCP и UPD, а также добавляя новые функции, такие как многопоточность и многопоточность.

5. TCP Null сканирование. Не устанавливаются никакие биты (Флагов в TCP заголовке 0).

6. FIN сканирование. Устанавливается только TCP FIN бит.

7. Xmas сканирование. Устанавливаются FIN, PSH и URG флаги.

8. SCTP COOKIE ECHO сканирование.

9. Сканирование IP протокола. Опция позволяет определить, какие IP протоколы (TCP, ICMP, IGMP и т.д.) поддерживаются целевыми машинами.

10. idle сканирование. Опция позволяет осуществить действительно незаметное TCP сканирование портов цели. Необходимо ввести номер порта.

11. FTP bounce сканирование. Опция позволяет сканировать порты с помощью FTP протокола. Необходимо ввести адрес FTP сервера.

12. Заказное TCP сканирование.