3 Настройка

Для работы медиасервера необходимо настроить на DPI передачу на него информации о Clickstream1) Clickstream - детализированная информация о просмотре пользователем интернет ресурсов В конфигурационный файл dpi сервера /etc/dpi/fastdpi.conf добавить настройки

cache_server=192.168.0.1 cache_options=38 ipfix_dev=eth2 ipfix_udp_collectors=172.31.155.95:1500 ipfix_observation=127 dbg_log_mask=0x80

где cache_server - адрес или имя медисервера, с которого абонентам будет осуществляться раздача контента
ipfix_dev - имя сетевого интерфейса, через который будут передаваться данные о Clickstream в формате ipfix
172.31.155.95:1500 - адрес и порт ipfix коллектора на медиасервере
cache_options=38 - 38 это битовая маска 100110 (38 в двоичном виде)
рашифровка
2 бит = 1 - не редиректить youtube (отключено, тк не работает после перехода сервиса на https)
3 бит = 1 - не редиректить vk (отключено, тк не работает после перехода сервиса на https)
4 бит = 0 - редиректить rutube
5 бит = 0 - редиректить остальные запросы по загруженному списку ресурсов
6 бит = 1 - применять кеширование ко всем абонентам (кроме тех кому подключена услуга, те в этом услуга наоборот отключает кешироване для определенных абонентов)
= 0 - применять кеширование только абонентам, которым подключена услуга

Загрузка данных и управление кэшем осуществляются с помощью утилиты ccu (Cache Control Utility)

Описание команд утилиты доступны при запуске ее с командой "help":

ccu help

Загрузка видеофайлов в хранилище медиасервера осуществляется автоматически на основе настроек заданных в конфигурационном файле /etc/ccu/cs.conf и информации о clickstream, передаваемой с DPI.

Старт сервиса автозагрузки данных в файловое хранилище медиасервера

service ccuo start

Останов сервиса автозагрузки

service ccuo stop

Для просмотра статистики о работе кеша существует WEB интерфейс, доступный по адресу http://cache_server:8000/cs.html, где cache_server это ip или имя медиасервера.

Старт сервиса статистики

service ccum start

Останов сервиса статистики

service ccum stop

Перезапуск сервиса раздачи файлов после обновления

service nginx restart

При выполнении большинства команд создаются записи в журнальные файлы, расположенные в каталоге /var/log/ccu.

Логи медиасервера находятся в каталоге /var/log/nginx.