Построение отчетов

Выберите профиль live (профиль выбирается в правом верхнем углу) или, если вы ранее создали отдельный профиль с топом направлений, как указано в разделе Построение графиков, то выберите его.

Для создания отчета по автономным системам нажмите закладку Details в самой верхней строке и выберите на графике требуемый период (Time Window) или передвиньте ползунок на исследуемый момент времени (Single Timeslot)

Теперь в разделе Options (под Netflow Processing) выберите тип желаемого отчета:

nfsen-dir-options.png

где Stat TopN - список из топовых направлений
Top: 10 - количество элементов в топе
Stat: Any AS Name/SRC AS Name или DST AS Name - учитывать весь трафик или только в одном из направлений
Order By: bytes - топ считать по объему данных
и нажмите кнопку Process.
Для профиля live необходимо также отметить только Source: directions

В результате будет подготовлен отчет по топовым направлениям передачи данных

Аналогично при выборе Source: protocols или отдельного профиля с топом протоколов можно стоить отчеты по протоколам в обеих или одном из направлений DPI Protocol/IN DPI Protocol/OUT DPI Protocol